BaseRdc(Ohm/kft or Ohm/km) = 1.15
TcAdj = 1
RdcT_Adj(Ohm/kft or Ohm/km) = 1.15
MF = 1, Ycs = 6.23894e-005, Ycp = 0.000165349, YsShield = 0, YsSheath = 0, YsShield/Sheath = 0,Ys (Shield + Sheath + Shield/Sheath) = 0, YsArmor = 0, Yconduit = 0
Rac/Rdc(1.00023) = [1 + MF(1) * (Ycs(6.23894e-005) + Ycp(0.000165349) + Yshield(0) + Ysheath(0)) + Yconduit(0)] * (1 + Yarmor(0))
RacT_Adj(Ohm/kft or Ohm/km) = 1.15026
RL'(Ohm/kft or Ohm/km) = 1.15026
Delta(m) = 21.8127
Case1: 3 x 1/C unshielded/unsheathed and unarmoured cable with no Main or Aux N or PE wires as per cases 1a & 1b of IEC 60909-2 Table 7 (TT system)
X1 Factor = 1
Unit Conversion Factor = 1
