|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameters** | Areas |  | Sensitivity: 10 | Stroke 1 mm |
| **Unit** | kgf | kgf | kgf | kgf |
| **1 \_ 1** | ***1078.62*** | ***10.7021*** | ***597.266*** | ***139.485*** |
| **Name** | Elastic force | Calc. at Entire | YS1\_Force | Energy 1 |
|  | 1019.716 – |  |  |  |
| **Parameters** |  | 0.1% | 0.2% | Areas |
| **Unit** | 2039.433kgf/mm2 | kgf | kgf | kgf.mm |
| **1 \_ 1** | ***-.-*** | ***-.-*** | ***-.-*** | 2946.36 |
| **Name** | EASL1\_Stroke | Elastic Loop | Thickness |  |
|  |  |  |  |  |
| **Parameters** | Force 101.9716 kgf | 101.9716 kgf |  |  |
| **Unit** | Mm |  | mm |  |
| **1 \_ 1** | 0.79545 | 1433.43 | 6.0000 |  |