|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameters** | Areas |  | Sensitivity: 10 | Stroke 1 mm |
| **Unit** | kgf | kgf | kgf | kgf |
| **1 \_ 1** | ***1234`86*** | ***-7.3860*** | ***254.376*** | ***91.8991*** |
| **Name** | Elastic force | Calc. at Entire | YS1\_Force | Energy 1 |
|  | 1019.716 – |  |  |  |
| **Parameters** | 2039.433 kgf | 0.1% | 0.2% | Areas |
| **Unit** | kgf/mm2 | kgf | kgf | kgf.mm |
| **1 \_ 1** | ***-.-*** | ***-.-*** | ***-.-*** | *3551.69* |
| **Name** | EASL1\_Stroke | Elastic Loop | Thickness |  |
| **Parameters** | Force 101.9716 kgf | 101.9716 kgf |  |  |
| **Unit** | mm |  | mm |  |
| **1 \_ 1** | *1.05184* | *962.651* | *6.0000* |  |