|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPM | E 15 | E 30 | ***E 45*** | E60 | E70 | E80 |
| 2000 | 2.68 | 2.98 | 3.23 | 3.12 | 3.67 | 3.01 |
| 3000 | 4.01 | 3.9 | 4.12 | 4.24 | 4.04 | 4.23 |
| 4000 | 5.22 | 4.98 | 4.9 | 5.03 | 4.58 | 5.04 |
| 5000 | 7.02 | 7.22 | 7.38 | 6.39 | 6.65 | 6.04 |
| 6000 | 7.98 | 8.22 | 8.78 | 7.24 | 7.47 | 6.83 |
| 7000 | 8.68 | 9.14 | 9.89 | 7.96 | 8.08 | 7.65 |
| 8000 | 9.47 | 9.9 | 10.51 | 8.45 | 8.51 | 8.57 |