|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item Pengujian | Kriteria Keberterimaan | Hasil | Keterangan | Saran |
| Peforma Sistem Kendai Arah | Radius belok maksimum kursi roda (derajat) |  | Radius belok minimum 2 meter dengan sudut belok maksimum roda sekitar ±15 º |  |
| Arah belok-kiri dan kanan memiliki radius yang sama. | X | - Arah belok ke kiri tidak berfungsi dengan baik pada saat digunakan pada kondisi awal / sedang melaju. – Arah belok kanan hanya berfungsi Ketika kondisi awal diam | Kedepanya agar program dari kontroler lebih disempurnakan lagi dan pada bagian roda-roda dapat ditata kembali baik segi ukuran ban maupun AS roda yang lebih diperbesar lagi ukurannya |