**Tabel 3.1.** Proses Pengujian

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipe *Burner*** | **Proses Pengujian** |
| *Burner* Lubang 16 |  |
| *Burner* Lubang 20 |  |
| *Burner* Lubang 22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sampel** | **Suhu Burner Tampak** | | | | | **Rata-rata** |
| **Atas (oC)** | **Depan (oC)** | **Kanan (oC)** | **Kiri (oC)** | **Belakang (oC)** |
| LPG | 300,20 | 257,05 | 274,30 | 231,85 | 312,75 | 275,23 |
| J16 | 541,92 | 480,73 | 574,60 | 523,47 | 537,37 | 531,62 |
| J20 | 597,87 | 477,53 | 505,67 | 481,20 | 522,60 | 516,97 |
| J22 | 438,17 | 384,50 | 510,30 | 496,23 | 509,60 | 467,76 |
| 10W16 | 484,27 | 474,03 | 563,00 | 487,33 | 547,43 | 511,21 |
| 10W20 | 529,73 | 416,80 | 492,97 | 476,70 | 537,37 | 490,71 |
| 10W22 | 498,80 | 509,57 | 527,20 | 532,50 | 523,77 | 518,37 |
| 15W16 | 485,73 | 490,10 | 564,13 | 534,70 | 577,53 | 530,44 |
| 15W20 | 497,50 | 460,77 | 519,27 | 485,30 | 481,90 | 488,95 |
| 15W22 | 474,57 | 514,70 | 516,87 | 581,83 | 577,83 | 533,16 |
| 20W16 | 523,97 | 516,27 | 519,37 | 575,13 | 573,00 | 541,55 |
| 20W20 | 438,33 | 481,77 | 545,00 | 555,33 | 556,87 | 515,46 |
| 20W22 | 451,70 | 480,00 | 542,33 | 520,37 | 548,30 | 508,54 |