**Tabel 1** Pemilihan Komponen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sub-bagian | Konsep A | Konsep B |
| Material | Jual Besi Siku oleh PT.CAHAYA STAINLESS STEEL  Siku 35x35x5 mm | ASTM A500 Grade B RHS Rectangular Hollow Section  Hollow30x20x1,5 mm |
| *Hopper* | Kapasitas 26 kg | Kapasitas 11 kg |
| Transmisi | TB WOODS, 1 Groove, 6 in Outside Dia, Variable Pitch V-Belt Pulley ...  Puli | Lexar Industrial RV050 Worm Gear 40:1 Coupled Input Speed Reducer ...  *Worm Gear Reducer* |
| Cetakan Bakso | Ukuran tetap (diameter 30 mm) | Variabel dengan sistem iris (10,5–89 mm) |