|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KETINGGIAN (CM) | INDIKATOR LEVEL | PINTU BENDUNGAN | |
| PINTU 1 | PINTU 2 |
| 1 | 0 cm | AMAN | TERTUTUP | TERTUTUP |
| 2 | 1 cm | AMAN | TERTUTUP | TERTUTUP |
| 3 | 2 cm | AMAN | TERTUTUP | TERTUTUP |
| 4 | 3 cm | WASPADA | TERBUKA | TERTUTUP |
| 5 | 4 cm | BAHAYA | TERTUTUP | TERTUTUP |
| 6 | 5 cm | BAHAYA | TERBUKA | TERBUKA |
| 7 | 6 cm | BAHAYA | TERBUKA | TERBUKA |

**Pengujian Pintu Bendungan**