|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Pendinginan | Massa awal (g) | Massa akhir (g) | Massa hilang (g) | CR (mm/y) |
| Udara | 0,066 | 0.056 | 0,01 | 0,0006 |
| Air | 0,070 | 0,052 | 0,018 | 0,0001 |
| oli | 0,070 | 0,052 | 0,018 | 0,0001 |