Tabel 1. Pengujian Alat Sortir Menggunakan Produk Volume Isi >103 gr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Push Button | Pembacaan Volume Produk | Pembacaan Volume Produk | | keterangan |
| Estafet 1 Peneumatik  Sistem | Relay 2 Konveyor  Peralatan Pendukung |
| on | 103 | on | off | alat berjalan dengan baik |
| on | 103 | on | off | alat berjalan dengan baik |
| on | 103 | on | off | alat berjalan dengan baik |
| on | 103 | on | off | alat berjalan dengan baik |
| on | 103 | on | off | alat berjalan dengan baik |

.

Tabel 2. Pengambilan Data melalui Googlesheets

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Waktu | Jumlah produk | Berat produk |
| 30/08/2023 | 23.08.14 | 1 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.08.59 | 2 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.09.30 | 3 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.09.59 | 4 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.10.38 | 5 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.11.24 | 6 | 103 |
| 30/08/2023 | 23.11.58 | 7 | 103 |

Tabel 3. Pengujian Alat Secara Keseluruhan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pembacaan lcd 20x4 | Pembacaan googlesheets | | Kinerja relay | | penjelasan |
| Total produk | Berat product | R1  Pneumatic | R2  Alat support conveyor |
|  | 1 pcs | 103gr | On | On | alat berjalan dengan baik |
|  | 2 pcs | 103gr | On | On | alat berjalan dengan baik |
|  | 3 pcs | 103gr | On | On | alat berjalan dengan baik |
|  | 4 pcs | 103gr | On | On | alat berjalan dengan baik |
|  | 5 pcs | 103gr | On | On | alat berjalan dengan baik |