|  |  |
| --- | --- |
| **Dimensi (Kursi roda elektrik non lipat)** | **Nilai (cm)** |
| Handrest ke Controler | 47 |
| Panjang Handrest | 39 |
| Tinggi pijakan kaki ke tempat duduk | 30,5 |
| Lebar Pijakan kaki bawah | 15,5 |
| Panjang pijakan kaki bawah | 16,5 |
| Tinggi handrest dari tempat duduk | 28 |
| Panjang ujung handrest ke controler | 7 |
| Panjang bantalan handrest | 36,5 |
| Lebar bantalan handrest | 5 |
| Tinggi handrest ke rod | 22 |
| Diameter roda kecil belakang | 49,2 |
| Diameter roda besar | 62 |
| Diamaetre roda kecil depan | 20 |
| Lebar sandaran duduk | 49 |
| Tinggi sandaran duduk | 43 |
| Tinggi keseluruhan | 92 |
| Lebar kursi roda | 47,3 |
| Tinggi pijakan kaki dari tanah | 14 |