|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variasi kecepatan angin**  **m/s** | **Variasi pemodelantruk**  **Gaya *Drag (Fd)*** | | |
|  |  | **Tanpa Modifikasi (N)** | **Tutup bak**  **(N)** | **Kombinasi**  **(N)** |
| 1 | 7 | 0,4998 | 0,441 | 0,3675 |
| 2 | 8,5 | 0,7056 | 0,588 | 0,4557 |
| 3 | 10 | 0,9555 | 0,882 | 0,6615 |