|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama barang | Ukuran | Panjang Dan Jumlah Item |
| *Roof tank* | 5000 liter | - |
| Tinggi Gedung | 28 meter | - |
| *Knee/Elbow* 90 º | 2 in | 1 item |
| *Knee/Elbow* 90 º | 1,5 in | 4 item |
| *Knee/elbow Reducer* | 1,5 x 1/2 in | 3 item |
| *Knee/elbow Reducer* | 1/2 x 3/4 in | 19 item |
| *tee* | 1,5 in | 2 item |
| *Tee Reducer* | 1,5 x 1/2 in | 16 item |
| Pipa | 2 in | 3.000 cm |
| Pipa | 1,5 in | 21.200 cm |
| Pipa ppr | 1/2 in | 3.150 cm |
| *Gate Valve* | 2 in | 1 item |
| *reducer* | 2 x 1,5 in | 1 item |

**Tabel 1.** Data Instalasi *Output* Pipa Dari *Roof Tank* ke Sistem Pipa Air Taman